Fietsband vervangen:

Afbeelding met binnen, zitten, tafel, mes

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wat heb je nodig?

* Fietspomp
* Binnenband
* Bandafnemers (2 is voldoende)

Afbeelding met persoon, vasthouden, zitten, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingHaal met de bandafnemers de band van de velg.

Plaats 2 bandafnemers tussen je velg en band

zoals op de afbeelding te zien is.

**<**

Afbeelding met persoon, vasthouden, jong, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijvingHou de ene bandafnemer vast en de andere trek

je met de band mee zodat de rest van de band

makkelijk uit de velg gaat.

Afbeelding met fiets, binnen, zitten, wiel

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe band moet er nu zo uit zien:

Afbeelding met fiets, binnen, zitten, wiel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Trek de buitenband naar buiten zodat je het

ventiel uit de velg kan halen.

Afbeelding met fiets, persoon, vrouw, wiel

Automatisch gegenereerde beschrijvingTrek de binnenband naar voren zodat de

binnenband uit de buitenband gaat, trek heel

de binnenband eruit.

Afbeelding met persoon, fiets, water, man

Automatisch gegenereerde beschrijvingPomp de **nieuwe** binnenband lichtjes op zodat er

een klein beetje lucht in zit maar niet hard is.

Afbeelding met persoon, binnen, fiets, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingPlaats de nieuwe binnenband terug zoals op

de afbeelding.

Afbeelding met persoon, binnen, vrouw, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingDuw de hele binnenband tussen de velg

en buitenband.

Afbeelding met fiets, transport, wiel, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Plaats de buitenband weer terug in de velg.

Laatste stukje kan een beetje moeilijk gaan gebruik

dan de bandafnemers of laat het ventieltje iets

verder leeglopen.

Contoleer of de band goed zit en dan kun je de

band oppompen en tijd om weer te genieten

van de fiets.